
	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02007号  
一、拓肽（威海）海洋生物科技有限公司酶解海带制品项目位于荣成市港湾街道办事处玄镇村、荣成市兴达水产饲料有限公司西厂区内。项目总投资500万，租用荣成市兴达水产饲料有限公司西厂区闲置锅炉房进行改造建设，建筑面积约为240m2，项目建成后，年可生产酶解海带制品10000吨。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境评价报告表中提出的规模进行建设，不经批准，不得擅自改变工艺和扩大规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复的要求：

1、项目在施工期，须合理安排施工时间，确保施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相应标准；施工中产生的生活污水经污水管网排至荣成市石岛崇杰污水处理厂集中处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门转运至荣成市固废综合处理与应用产业园进行无害化处置，废包装材料等集中收集后对外出售。
2、项目废水应达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817—2025）表1中的间接排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网排入荣成市石岛崇杰污水处理厂进行集中处置。

3、企业应将生产设备布置于车间内，并采取相应的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的厂界外3类区标准。
4、项目加工过程中产生的少量恶臭气体应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。
5、项目生活垃圾应送至荣成市固废综合处理与应用产业园处置；生产过程产生的废包装材料等外售给废旧回收公司回收利用，过滤残渣集中收集后外售饲料加工企业回收利用，处置应符合国家环境保护相关标准。

6、经荣成市总量部门审批确认，该项目废水中的污染物总量指标为企业排入荣成市石岛崇杰污水处理厂的自控指标值，COD和氨氮年排放总量必须控制在0.03吨和0.0027吨以内，排放口须按规范化要求建设。
7、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
四、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

五、项目建成后，必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并申请排污许可证，验收合格后方可投入生产或使用。

六、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。
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