


	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02002号  

一、荣成市人和镇人民政府荣成市人和镇船舶及海工装备产业园场地平整项目位于荣成市人和镇伯家岛，项目总投资500万元，为满足荣成市人和镇船舶及海工装备产业园建设需求，对园区内场地进行进一步平整，通过消高填低、陆域形成与地基处理等将陆域最终标高统一调整至4.0米（1985国家高程基准）。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境影响评价报告表中提出的建设规模进行建设，不经批准，不得擅自扩大规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的环境保护措施和本批复的要求：

1、施工期间须选用效率高、噪音低的施工机械和作业车辆，设置临时声屏障，限制作业时间并禁止夜间作业，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关要求。
2、施工期间必须严格执行施工现场有关监管要求，大风天气停止施工作业，建立扬尘污染防治责任制，采取覆盖、围挡、洒水、密闭运输、设置洗车平台等抑尘措施，降低施工造成的扬尘扩散；穿孔和爆破选用抑尘穿孔设备，表土剥离、爆破等施工过程采取洒水车、喷雾炮洒水抑尘，并及时清运砂石料和土方；加强机械和车辆的日常管理和维护，使用优质燃料，减少机械和车辆尾气排放，确保施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

3、洗车废水等施工废水应经沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，建设独立雨水排（截）水沟，将收集初期雨水导入初期雨水沉淀池，经沉砂池沉淀后入蓄水池，回用于洒水抑尘、绿化养护，不得外排。矿坑内现有雨水部分用于洒水抑尘、绿化养护，无法回用部分经检测达标后外排。合理安排工期，避免在雨天作业。生活污水经化粪处理后由环卫清运，不得外排。
4、项目生活垃圾须统一收集后运往荣成市固废综合处理与应用产业园进行无害化处置；沉砂池中沉淀泥砂收集后回用于场地平整，开挖土石方部分回填，剩余土石方待施工结束后纳入公共资源交易平台公开拍卖出售，一般工业固废贮存、处置应符合国家环境保护相关标准。施工设备的维修均委托专业检修机构承担，场地内不涉及废机油、废润滑油等的产生和处置。
5、项目在建设过程中应通过合理安排施工时间，规范施工过程，采取有效的生态保护措施，尽可能地减少对土壤、动植物等的破坏，不能就地保护的植被应及时移栽，不得随意砍伐、破坏树木和植被。严格控制爆破用药量，减小爆破规模，采取有效的防护措施，及时发布公告并做好协调工作，减轻对周边环境和附近建筑的影响。
6、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
四、项目竣工后，必须按规定进行验收，验收合格后方可投入运行。
五、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

六、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。
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