
	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02009号  
一、中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司搅拌站项目位于荣成市宁津街道石核路9号（华能石岛湾核电开发有限公司厂区内）。项目总投资76万元，占地面积3653m2，年生产建筑混凝土400m3，主要用于华能石岛湾核电开发有限公司扩建一期工程中预应力管道灌浆使用，不对外销售，相关工作结束后对此设施予以拆除。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境评价报告表中提出的规模进行建设，不经批准，不得擅自改变工艺和扩大规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复的要求：

1、项目在施工期须合理布局施工现场，采用低噪、质优的施工机械和作业车辆，采取设立围墙、建立临时声屏障等措施，同时限制作业时间并禁止夜间施工，确保施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相应标准；项目建设过程中应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等有效措施，防止扬尘污染；施工中产生的生活污水送至华能石岛湾核电开发有限公司厂区生活污水处理站处理，冲洗废水应经沉淀后回用于地面洒水抑尘；建筑垃圾要严格实行定点堆放并及时清运出场，可回收利用的废包装、建筑包材等外售回收单位，生活垃圾应分类回收，由当地环卫部门定期清运至荣成市固废综合处理与应用产业园无害化处理；加强施工管理，文明施工，减少水土流失。
2、项目生活污水依托华能石岛湾核电开发有限公司厂区内污水处理设施处理，生产废水经过分级沉淀，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化用水及道路清扫水质标准后回用，不得外排。
3、企业须将生产设备布置于车间内，并采取相应的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的厂界外2类区标准。
4、项目水泥筒仓及搅拌机均设置在封闭搅拌车间内，筒仓顶端配套布袋除尘设施，处理后的粉尘气体经筒仓顶部呼吸孔排放，搅拌机粉尘由封闭管道收集后经封闭车间内的脉冲布袋除尘器处理后在车间内排放；应密闭运输，厂区道路全部硬化并定期洒水降尘，确保粉尘无组织排放达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)相关要求。
5、项目生活垃圾应送至荣成市固废综合处理与应用产业园处置；沉淀池沉渣收集后由一般固废单位协议处理，布袋捕集尘回用于生产工序，处置应符合国家环境保护相关标准。
6、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
四、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

五、项目建成后，必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并申请排污许可证，验收合格后方可投入生产或使用。

六、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。
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