2026年1月13日建设项目（辐射类）环境影响评价文件审查公示
按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的要求，经审查，我局拟对浦林成山（山东）轮胎有限公司轮胎X射线实时成像检测系统应用项目环境影响评价文件作出审查意见。
为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年1月13日－2026年1月19日(5个工作日)。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系方式
威海市生态环境局荣成分局：0631-7591987
电子信箱：rcshbjstk@wh.shandong.com
通讯地址：荣成市观海东路28号威海市生态环境局荣成分局
邮编：264300
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	1
	浦林成山（山东）轮胎有限公司轮胎X射线实时成像检测系统应用项目
	山东省威海市荣成市青山西路66号，新厂区轮胎生产车间(一)内南侧西部
	浦林成山（山东）轮胎有限公司
	山东环嘉项目咨询有限公司
	浦林成山（山东）轮胎有限公司新厂区位于山东省威海市荣成市青山西路66号，拟于新厂区轮胎生产车间（一）内南侧西部安装1套轮胎X射线实时成像检测系统，用于轮胎的无损检测，该系统由X射线机、成像系统和自带防护设施构成。本项目轮胎X射线实时成像检测系统用于室内探伤作业（固定场所探伤），属于使用Ⅱ类射线装置。

	一、主要环境影响
（一）施工期环境影响
1、噪声。本项目施工期噪声主要为轮胎X射线实时成像检测系统安装过程中产生的突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。
2、废水。施工期废水主要来自施工人员的生活污水，本项目建设内容较为简单，施工期最多时期有约4人施工，总施工期约4天，用水按每人每天50L计算，日用水0.2m3/d。废水产生量以80%计，每天产生生活污水0.16m3/d。
3、固体废物。固体废物主要是施工垃圾和施工人员的生活垃圾，生活垃圾以每人每天0.25kg计，施工垃圾主要为设备安装过程中产生的少量废包装材料、废螺丝等。
（二）运营期间环境影响 
1、X射线。轮胎X射线实时成像检测系统开机后产生X射线，对周围环境产生辐射影响，关机后X射线随之消失。
2、非放射性污染因素分析。系统产生的X射线会使空气电离。空气电离产生臭氧(O3)和氮氧化物(NOX)，在NOX中以NO2为主。它们是具有刺激性作用的非放射性有害气体。本项目臭氧和氮氧化物产生量均较小，室顶东北角设置1处方形排风孔，尺寸为300mm×300mm，排风口处设置4mmPb铅防护罩；通风口内设置机械通风装置，风量为1200m3/h，铅房容积为300.2m3，有效通风次数大于3次/h；排风口通过管道与车间排风系统相连，废气依托所在车间排风系统排往外环境。
二、其他安全设施及措施
除铅房硬件安全防范措施外，公司还将完善和加强以下几个方面的措施：
1、根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中第十六条第五款要求，企业配备的防护用品和监测仪器需满足探伤工作的要求。对从事与放射性和射线装置有关的辐射工作人员要求随身佩戴个人剂量计，以监督个人剂量的变化情况，控制接受剂量，保证辐射工作人员的健康水平。本项目拟配备3名辐射工作人员，拟为工作人员配备个人剂量计（委托个人剂量检测后由检测单位配发、每人一支）及1部个人剂量报警仪，公司现有1台X-γ辐射巡检仪，可满足探伤工作要求。
2、为保证门机联锁装置的良好运行，拟定期进行有效性验证。
3、根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中第十六条第二款要求，从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。本项目拟配备3名辐射工作人员，公司拟安排该3名人员尽快安排相关人员于国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行培训，经考核合格后上岗。
4、公司拟建立辐射工作人员个人剂量档案，并委托有资质的单位对辐射工作人员个人剂量每三个月检测一次，出具个人剂量检测报告，个人剂量档案一人一档，由专人负责保管和管理。个人剂量档案应当长期保存。辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。
[bookmark: _GoBack]5、公司拟定期为辐射工作人员健康查体，建立辐射工作人员健康档案。
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