


	审批意见：                                       威环荣审报告表[2026]02005号  
一、华能石岛湾核电开发有限公司砂石料加工及混凝土生产项目位于荣成市石岛管理区宁津街道石核路6号。项目总投资835.55万元，厂区总占地面积137892 m2，年可生产碎石（5-16mm）6万吨、碎石（16-25mm）9万吨、机制砂11万吨、混凝土12.5万吨。根据环境影响评价结论，该项目在落实建设项目环境影响报告表中提出的各项环保措施前提下能够满足环境保护要求，同意其开工建设。

二、该项目必须严格按照环境评价报告表中提出的规模进行建设，不经批准，不得擅自改变工艺和扩大规模。

三、该项目在建设和运营期必须严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复的要求：

1、项目在施工期，须合理安排施工时间，确保施工噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相应标准；废包装材料等集中收集后由环卫部门转运至荣成市固废综合处理与应用产业园进行无害化处置。
2、项目生产废水经三级沉淀+压滤机压滤处理后循环利用，生活污水经化粪池处理后由环卫部门外运处理，不得外排。
3、企业须将生产设备布置于车间内，并采取相应的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的厂界外2类区标准。
4、项目部分原料块石露天存储需采取有效覆盖，其余原料及成品的装卸、存储、加工等过程应在密闭的车间内进行，地面全部硬化处理，并装有喷淋装置定期喷淋降尘，同时安装卷帘门、推拉门等；输送应全部采用封闭廊道输送，破碎、筛分等工序产生的粉尘应收集经布袋除尘器处理后有组织排放；混凝土粉状原料筒仓顶端配套脉冲布袋除尘器，粉尘经处理后有组织排放；混凝土搅拌机自带脉冲布袋除尘器，粉尘经处理后有组织排放；应密闭运输，厂区道路全部硬化并定期洒水降尘，厂区入口应设车辆清洗装置，确保粉尘有组织及无组织排放达到《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)相关要求。
5、项目生活垃圾应送至荣成市固废综合处理与应用产业园处置，不达标原料石暂存后由供应商运走，生产用水沉淀、压滤产生的底泥量及布袋除尘器收集的尘渣收集后外售综合利用，处置应符合国家环境保护相关标准。

6、经荣成市总量部门审批确认，该项目废气中主要污染物颗粒物的年排放总量（有组织）必须控制在1.003吨以内，排放口须按规范化要求建设。
7、建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
四、该报告表及批复自下达之日起，有效期为五年。如五年后，方开工建设，环境影响评价文件必须报我局重新审核。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，必须重新向我局报批环境影响评价文件。

五、项目建成后，必须按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并申请排污许可证，验收合格后方可投入生产或使用。

六、随着环保法律、法规和标准的不断调整，该项目必须执行新的相应环境保护法律、法规和标准要求。
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